|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REMONT REMIZY OSP W SWĘDOWIE - ZAKRES PRAC DO WYKONANIA** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jedn. Miary | ilość |  |
| **1. Wykonanie podłogi z desek sosnowych łączonych na pióro - wpust** | | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |  |
| a) | podłoga z desek 28 mm trzykrotnie lakierowana na legarach | | | | |  | m2 | 160 |  |
| a) | listwy przypodłogowe drewniane trzykrotnie lakierowane | | | | | | m | 60 |  |
| **2. Dostawa i montaż schodów drewnianych, dwubiegowych z podestem** | | | | | | |  |  |  |
| **pośrednim, 22 stopnie, z jednostronną poręczą, 3 x lakierowanie** | | | | | | | kpl | 1 |  |
| **3 .Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych z PCV dwustronny orzech wraz z osprzętem (zamek, wkładka, klamka, szyld + samozamykacz)** | | | | | | | |  |  |
| a) | o wymiarach 2100x1600 | | |  |  |  | szt. | 1 |  |
| b) | o wymiarach 2100x 1000 | | |  |  |  | szt. | 1 |  |
| **4. Ocieplenie ścian remizy metodą lekko - mokrą, gruntowanie,** | | | | | | |  |  |  |
| **styropian 10 cm, obrobienie otworów okiennych, listwa startowa** | | | | | | | m2 | 400 |  |
| **4a) zagruntowanie, zaciągnięcie klejem istniejącej elewacji - 400 m2**  **5. Utwardzenie terenu działki kostką betonową szarą + czerwona „kostka cegiełka” (pól na pół) gr. 6 cm** | | | | | |  |  |  |  |
| **na podsypce cementowo - piaskowej gr. 15 cm, wykończenie obrzeżami 8x30 cm, wraz z korytowaniem** | | | | | | | m2 | 250 |  |
| **5a) rozbiórka wylewki betonowej 25 m2 o grubości 15 cm.**  **5b) regulacja studni wodomierzowej - 1 szt.**  **6. Wykonanie tynku cementowo - wapiennego ścian wewnątrz 420 m2, zewnątrz 80 m2 – III kategorii** | | | | | | | m2 | 500 |  |
| **7. Dostawa i montaż systemowego sufitu podwieszanego** | | | | | |  | m2 | 160 |  |
| a) | dostawa i montaż opraw oświetleniowych 60x60 cm | | | | |  | szt. | 12 |  |
| b) | ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 15 cm | | | | |  | m2 | 160 |  |
| c)montaż paneli podsufitowycho wym. 60x60 cm na ruszcie aluminiowym pow. paneli 160 m2  **8. Dostawa i montaż urządzeń c.o. i c.w.u. – w załączeniu rysunek** | | | | |  |  |  |  |  |
| a) | dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania | | | | | |  |  |  |
|  | 28 kW, wyposażony w konsolę podłączeniową, | | | | |  | szt. | 1 |  |
| b) | grzejniki płytowe o wym. 900 x 1000 | | | |  |  | szt. | 10 |  |
| c) | grzejniki płytowe o wym. 600 x 1200 | | | |  |  | szt. | 3 |  |
| d) | grzejniki płytowe o wym. 600 x 800 | | | |  |  | szt. | 2 |  |
| e) | grzejnik płytowy o wym. 600 x 1100 | | | |  |  | szt. | 1 |  |
| f) | głowice termostatyczne | | |  |  |  | szt. | 16 |  |
| g) | armatura, kształtki i złączki | | |  |  |  | kpl | 1 |  |
| **9. Montaż instalacji c.o., próby szczelności, podłączenie i rozruch** | | | | | | | kpl | 1 |  |
| **10. Remont pomieszczenia kuchennego** | | | |  |  |  |  |  |  |
| a) | położenie płytek ceramicznych na ścianach | | | | |  | m2 | 40 |  |
| b) | położenie płytek terakotowych min klasa ścieralności IV na posadzce, | | | | | | m2 | 20 |  |
| c) | wymurowanie ścianek działowych gr. 12 cm z bloczków pian. | | | | | | m2 | 50 |  |
| d) | dostawa i montaż drzwi wewn. z ościeżnicą szer. 80 cm (calvados) | | | | | | szt. | 2 |  |
| e) | montaż paneli sufitowych z PCV | | | |  |  | m2 | 20 |  |
| f) | ocieplenie sufitu nad częścią garażową i kuchenną wełną | | | | | |  |  |  |
|  | mineralną gr. 15 cm | |  |  |  |  | m2 | 198 |  |
| g) dostawa i montaż drzwi wewn. z ościeżnicą szer. 100 cm - **1 szt.**  h) wykonanie wylewki betonowej, beton B10 **20 m2**  **11. Wyposażenie w urządzenia i montaż instalacji sanitarnej w kuchni** | | | | | | |  |  |  |
|  | a) basen dwukomorowy (zlewozmywakowy) 1200 x 700 mm, głębokość min. 40 cm+ bateria mieszaczową z wylewką o dł. 38 - 41 cm. | | | | |  | kpl | 1 |  |
| b) | d) Dostawa i montaż okapu przyściennego ze stali nierdzewnej, z wyciągiem elektrycznym (komplet do podłączenia) (gastronomiczny) 1 szt. – 180 x 70 cm  umywalka „40” lub „50” + bateria z mieszaczem | | | |  |  | kpl | 1 |  |
| c) | montaż instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kan. sanitarnej | | | | | | kpl | 1 |  |
| d) montaż kratki ściekowej 15x15 cm **1 szt.**  12. Remont pomieszczeń sanitarnych | | | |  |  |  |  |  |  |
| a) | zabudowa ścian działowych z płyt GK wodoodpornych na | | | | | |  |  |  |
|  | ruszcie metalowym | |  |  |  |  | m2 | 144 |  |
| b) | dostawa i montaż drzwi łazienkowych szer. 70 w kol. calwados | | | | | |  |  |  |
|  | wraz z ościeżnicą z MDF | |  |  |  |  | szt. | 2 |  |
| c) | wykonanie posadzki z płytek terakotowych min. klasa ścieralności IV | | | | | | m2 | 15 |  |
| d) | wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi - ściennymi | | | |  |  | m2 | 50 |  |
| e) | montaż sufitu z płyty GK wodoodpornej na ruszcie metalowym | | | | |  | m2 | 60 |  |
| f) | ocieplenie sufitu wełną mineralną gr. 20 cm + folia paro przepuszczalna | | | | |  | m2 | 60 |  |
| g) | montaż kompaktowej miski ustępowej | | | |  |  | szt. | 3 |  |
| h) | montaż pisuaru z zaworem spłukiwacza | | | |  |  | szt. | 1 |  |
| i) | montaż umywalki „40” lub „50” oraz podgrzewacz wody w komplecie z baterią dwuuchwytową z mosiądzu | | | | | | szt. | 2 |  |
| j) | Ścianki WC systemowe z płyty wiórowej laminowanej | | | | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | m2 | 24 |  |
| k) | montaż podłogi z paneli podłogowych wraz z warstwami | | | | | | m2 | 40 |  |
|  | podkładowymi i listwami wykończeniowymi  l) rozprowadzenie wody zimnej – rura polipropylen ᴓ 20 - **20 mb** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyjaśnienia do opisu przedmiotu zamówienia:

8 b-e) grzejniki płytowe „ C 22 – typ 22” z podłączeniem dolnym, białe,

8 f) głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem, zakres temperatury 16-28 oC

|  |  |
| --- | --- |
| 10 d) Skrzydło drzwiowe okleinowane. Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF, Wypełnienie plaster miodu , Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty MDF okleinowane. Drzwi kuchenne pełne. Dwa zawiasy, zamek na klucz, szyld, klamka, kolor calvados + ościeżnica metalowa w kolorze drzwi. Wysokość otworu drzwiowego 210 cm.  10 g) ) Skrzydło drzwiowe okleinowane. Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF, Wypełnienie plaster miodu , Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty MDF okleinowane. Drzwi kuchenne pełne. Dwa zawiasy, zamek na klucz, szyld, klamka, kolor calvados + ościeżnica z MDF w kolorze drzwi. Wysokość otworu drzwiowego 210 cm. | . |

12 b) Drzwi łazienkowe: Płyta drzwi wykonana na bazie ramiaka z MDF. Wypełnienie typu "plaster miodu". Pokrycie zewnętrzne stanowią płyty z MDF okleinowane. Zamek - łazienkowy. Dwa zawiasy. W drzwiach łazienkowych 3 -4 tuleje wentylacyjne z tworzywa sztucznego. Kolor dostosowany do koloru okleiny płyty drzwi. W drzwiach łazienkowych część przeszklona matowa. Ramki przeszkleń MDF w kolorze skrzydła. Okleina calvados + ościeżnica z MDF w kolorze drzwi łazienkowych. Wysokość otworu drzwiowego 210 cm.

12 k) Panele podłogowe o grubości minimum 8 mm, podkład pod panele z polietylenu / polistyrenu w arkuszach o grubości 5 mm oraz folia paroizolacyjna + listwy wykończeniowe – przypodłogowe – z PCV.

3 a i b) Drzwi wejściowe z PCV, kolor orzech - dwustronny, wykonane z profilu drzwiowego aluminium, dwuskrzydłowe i dwudzielne, dolna część zabudowana z płyty PCV, górna część przeszklona, zamek, wkładka, klamka, szyld + samozamykacz, szyba P3 – w załączeniu rysunek.

8 a) dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania 28 kW, wyposażony w konsole podłączeniową, wiszący, odprowadzenie spalin przewodem koncentrycznym ze stali nierdzewnej w kształcie litery „Z” na zewnątrz ponad dach.

|  |
| --- |
| 9) rury do c.o. – materiał nie sprzyjający osadzaniu się osadów, połączenia bez stosowania płomienia lub zgrzewania, materiał odporny na korozję, typu alupex, |
|  |

2) stopień + podstopień, poręcz drewniana, tralka na każdym stopniu,

11c ) woda zima i ciepła oraz punkt 12l) - rura polipropylen ᴓ 20 = **15 mb** oraz kanalizacja sanitarna – rura PCV ᴓ 50 = **20 mb**

**Płytki ścienne w rozmiarze 25x35 cm**

**Płytki podłogowe rozmiar: szerokość od 29-34 cm długość od 29-34 cm.**

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolorystki, wymiarów, wzorów - materiałów do wykonania przedmiotu umowy. Przed wbudowaniem materiałów należy przedłożyć stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.**

Dostarczone urządzenia i materiały do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, niepowystwowe i nieużywane.