ZAŁOŻENIA

1. Kolorystyka elewacji wg zamieszczonego rysunku. Przy zastosowaniu wyprawy innego producenta należy nawiązać do przedstawionej kolorystyki.

2. Malowanie ścian wewnętrznych przy zastosowaniu pastelowych odcieni barw oznaczonych w palecie RAL jako 1XXX i 2XXX. Zamawiający narzuca zastosowanie 5 (pięciu) kolorów.

3. Glazura, gres oraz wykładzina PCV w odcieniach pastelowych barw oznaczonych w palecie RAL jako 6XXX i 8XXX. Przyjmujemy zastosowanie glazury w dwóch kolorach, terakoty w dwóch kolorach i wykładziny PCV także w dwóch kolorach. Minimalny wymiar płytek 33 x 33 cm.

**UWAGA: Przedstawione założenia mają pomóc w miarę dokładnie oszacować wartość oferty. Ostateczne, docelowe kolory zostaną wybrane przez Zamawiającego w trakcie budowy na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę wzorników, bazując na wyżej wymienionych założeniach.**