Przedmiotem zamówienia jest II etap robót budowlanych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego : ”Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo – turystyczno – rekreacyjnego”. Zakres II etapu obejmuje: - wykonanie ścieżki rowerowo – pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu; - budowę elektrycznej kablowej linii zasilającej wraz z instalacją oświetleniową; - wykonanie robót budowlanych związanych z elementami małej architektury;

1. Ciąg rowerowo-pieszy, usytuowany po północnej i zachodniej stronie zbiornika, o łącznej długości ok. 770 m składa się z 2 odcinków oznaczonych roboczo na planie sytuacyjnym jako ODCINEK II i ODCINEK III. Część odcinka II obejmującego zakresem trasę rowerową nr 1 ma szerokość 4,50 m, jego pozostała część oraz cały odcinek III nazwana trasą rowerową nr 2 mają mieć szerokość 3,0 m z poszerzeniem na obu końcach. Ścieżka rowerowo - piesza być wykonana z dwukolorowej kostki betonowej na podbudowie określonej projektem. Projekt zakłada również budowę 3 utwardzonych kostką stanowisk wypoczynkowych wyposażonych w ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego. Roboty budowlane prowadzone będą na mocy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 757/2011.

2. Instalacja elektryczna, której lokalizacja pokrywa się w większości z przebiegiem ścieżki rowerowo - pieszej, składa się z 3 obwodów oznaczonych na schemacie ideowym numerami 2, 6 wychodzących z istniejącego złącza ZK-3 i część obwodu nr 1 będącego przedłużeniem istniejącego. Ma ona zasilać 26 opraw oświetleniowych na słupach o wysokości 5 m oraz złącze ZK-1 zlokalizowane przy projektowanym placu zabaw. Wszystkie odbiorniki usytuowane są po północnej i zachodniej stronie zbiornika wodnego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i montaż wymienionych wyżej słupów, opraw oświetleniowych i urządzeń elektrycznych. Roboty budowlane prowadzone będą na mocy decyzji o pozwoleniu na budowę nr 756/2011.

3. Projekt zagospodarowania zachodniego brzegu zbiornika przewiduje budowę pięciu stanowisk o charakterze rekreacyjnym:

- tarasu widokowego na istniejącym wzniesieniu, wyposażonego w nową balustradę ochronną, dwie ławki, kosze na śmieci, pergolę, utwardzonego kostką betonową i obsadzonego roślinnością;

- zespołu rekreacyjno wyposażonego w zestawy sprawnościowe, 3 ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery, częściowo utwardzonego oraz obsadzonego zielenią;

- wyposażonego placu zabaw dla dzieci;

- utwardzonego parkingu dla rowerów uzbrojonego w stojaki i 5 szt. ławek oraz kosze na śmieci

- utwardzonego i obsadzonego zielenią placu wypoczynkowego ze stolikami do gry w szachy.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę materiałów i urządzeń, obsługę geodezyjną, zapewnienie nadzoru bezpośredniego, dokonanie odbioru technicznego instalacji elektrycznej przez odpowiednie służby PGE Dystrybucja – Rejon w Zgierzu. Szczegółowy zakres i opis robót, rozwiązania konstrukcyjne, określenie jakości wbudowanych materiałów i standardu wykonania urządzeń, informacja dotycząca planu BIOZ opisane są w projektach budowlanych. Załączone do ogłoszenia przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy. Ich wykorzystanie do konstruowania ofert wymaga weryfikacji z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Oferentach. Roboty budowlane opisane w punktach 1 i 2 są zaliczone do XXVI kategorii obiektów budowlanych więc ich rozpoczęcie i zakończenie wymaga zgłoszenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zgierzu wraz z wszelkimi konsekwencjami

UWAGA: Ze względu na fakt, że budowa ścieżki rowerowo – pieszej oraz instalacji oświetlenia jest kontynuacją I etapu, dla zachowania przyjętej koncepcji architektonicznej inwestycji, Zamawiający wymaga zastosowania kostki betonowej w tożsamej kolorystyce i o fakturze maksymalnie zbliżonej do wbudowanej w I etapie. Podobne wymagania stawiamy odnośnie zastosowanych materiałów i kształtu słupów oraz opraw oświetleniowych.