Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Swędowie zlokalizowanej w terenie zamkniętym – działce nr 331 należącej do PKP. Zakres robót obejmuje budowę rurociągu tłocznego PE 125 mm o dł. 165 m. Część kanału pod nasypem torowiska o dł. 40 m należy wykonać metodą przecisku sterowanego kamionkowymi rurami przeciskowymi o śr. 300 mm. Zakres obejmuje również zabudowę 2 żelbetowych studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm wyposażonych w czyszczaki oraz 1 studni uzbrojonej w zawór odpowietrzająco – napowietrzający. Rurociąg tłoczny należy połączyć z jednej strony z istniejącym w studni nr St46 w ul. Głównej natomiast w ul. Leśnej zaślepić w granicy działki kolejowej i powiatowej działki drogowej. Do obowiązków Wykonawcy należy również odtworzenie nawierzchni drogowej oraz doprowadzenie terenu robót do stanu pierwotnego, zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad robotami przez uprawnione osoby a także obsługi geodezyjnej budowy. Prace prowadzone będą zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 311/10 wydaną przez Wojewodę Łódzkiego oraz zgodnie z warunkami uzgodnień wydanych przez zarządców majątku PKP. Oferta musi uwzględniać koszty, które Wykonawca poniesie w związku z koniecznością nadzoru nad robotami przez PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Łodzi, PKP Telekomunikację Kolejową sp. z o.o. Rejon w Łodzi, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Łodzi, wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i zatwierdzenie jej przez Wydział Geodezji PKP w Warszawie, koszty związane z użyczeniem gruntu przez PKP na czas prowadzenia robót. Załączony do specyfikacji przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Jego wykorzystanie do konstruowania ofert wymaga weryfikacji z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Oferentach. Rozpoczęcie i zakończenie robót wymaga zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Łodzi wraz z wszelkimi konsekwencjami.